Felsökningsschema

**PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD**

**Mestadels vatten eller bara vatten kommer ut i glaset.**

**Ingenting händer när tryckknapparna aktiveras och det hörs inget "klickande" ljud från maskinen.**

**Ingenting händer när tryckknapparna**

**aktiveras och det hörs ett "klickande" ljud från maskinen.**

BiB är tom.

Koncentratslangarna är inte rengjorda.

Finns ingen ström till maskinen.

Termo säkringen i transformatorn har brutit. (Gamla modeller har vanliga säkringar).

Vattnet till maskinen är avstängt.

Fel på eller avstängd vattenregulatorn. (Mamometer = 0 bar).

Kylblocket har frusit. (Mamometer = max tryck).

Byt BiB.

Spola slangarna med varmt vatten.

Kontrollera så maskinen är inkopplad till eluttag.

Bryt strömmen till maskinen i 10 s och koppla sedan på den igen. (Byt säkring).

Kontrollera vattentillförseln.

Kontrollera vattenregulatorn (byt nålventil i vattenregulatorn).

Stäng av vattnet till maskinen ring service.

**Smaken är för svag/starkt.** Maskinen är inte rengjord.

Ejektorn är inte rätt inställd.

Spola igenom koncentratslangar och gör rent i utloppsrör.

Ring service.

**Det droppar konstant vatten ur utloppsrören.** Vattenventil behöver rengöras eller bytas. Ring service.

**Problem med kylsystemet.** Ring service.

**Färdig produkt är inte kall.** Trasig termostat.

Något sorts problem med kylsystemet.

Ring service. Ring service.

AB Roberts, Box 1440, 701 14 Örebro | Tel: +46 19 20 80 20

Besöksadress: Örnsrogatan 6, Örebro | E-post: info@roberts.se