Underhåll av dryckesmaskiner från AB Roberts

|  |  |
| --- | --- |
| **Daglig tillsyn** | Torka av maskinen med ren fuktig trasa. Torka av tapprören med ren fuktig trasa. Torka upp ev. spill.Diska spillbrickan. Töm spillburken. Kontrollera ev. läckage. |
| **Veckotillsyn** | Rengör tapprör invändigt med flaskborste.Rengör kopplingen (svart) vid BiB med varmvatten. (Får ej ligga i vatten över helgen)Sätt tillbaka kopplingen på BiB. |
| **Månadstillsyn** | Spola slangen från BiB till maskin. Skruva ihop svart och vit koppling och lägg dem i en hink med varmt rent vatten. Pumpa fram till att rent vatten kommer ur tappmunstycket. Sätt tillbaka kopplingen på BiB. Rengör alla delar vid längre uppehåll. |

|  |
| --- |
| **Om du har ytterligare frågor når du oss på följande telefonnummer;** |
| **AB Roberts** | Tfn, vx 019-20 80 20 |
| **David Olsson** | 070-493 54 97 |
| **Edhem Dzirlo** | 070-663 20 75 |

AB Roberts, Box 1440, 701 14 Örebro | Tel: +46 19 20 80 20

Besöksadress: Örnsrogatan 6, Örebro | E-post: info@roberts.se